**ДОДАТОК 1. Деталізація запиту на закупівлю будматеріалів.**

Для облаштування сучасного якісного стадіону на базі Іванківського ліцею, Вишгородський р-н Київської області необхідно:

1. Футбольне поле 40 м\*60 м з покриттям – штучна трава. Передбачається спортивна штучна трава 40 мм для футбольних полів (S 2400 м2).
2. Універсальний майданчик (баскетбольний + волейбольний), 35м\*15м, штучне покриття. Передбачається спортивне поліуретанове покриття. (S 525 м2).
3. Бігові доріжки, 3\*1,25 м\*100м, штучне покриття. Передбачається покриття з гумової крихти для бігових доріжок.(S 375 м2).

Прохання надати фінансову пропозицію з урахуванням тих будматеріалів, що представлені в таблиці нижче.

Додаток 2. Таблиця Excel file.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Будівництво стадіону Ліцей №1, смт. Іванків** | | |  |
| **Найменування матеріалів** | **Од. вим.** | **Кіль-ть** | **Ціна, грн** |
| **Футбольний майданчик 40\*60 м** |  |  |  |
| **Улаштування основи** |  |  |  |
| Щебінь фр 20 - 40 | т |  |  |
| Щебінь фр 0-5 відсів | т |  |  |
| Борт тротуарний | шт |  |  |
| Геотекстиль | м2 |  |  |
| Цемент (25 кг) | мішок |  |  |
|  |  |  |  |
| **Улаштування покриття** |  |  |  |
| Штучна трава 40мм (поле) | м2 |  |  |
| Штучна трава 40 - розмітка біла | м2 |  |  |
| Стрічка з'єднувальна | м.п. |  |  |
| Пісок | т |  |  |
| Гумова крихта | т |  |  |
| Поліуретановий клей (13,2 кг) | шт |  |  |
|  |  |  |  |
| **Універсальний спортивний майданчик 15\*36 м** |  |  |  |
| **Улаштування основи** |  |  |  |
| Щебінь фр 20 - 40 | т |  |  |
| Щебінь фр 0-5 відсів | т |  |  |
| Борт тротуарний | шт |  |  |
| Геотекстиль | м2 |  |  |
| Цемент (25 кг) | мішок |  |  |
|  |  |  |  |
| **Улаштування покриття** |  |  |  |
| Штучна трава 20 мм (поле) | м2 |  |  |
| Штучна трава 20 мм - розмітка біла | м2 |  |  |
| Штучна трава 20 мм - розмітка жовта | м2 |  |  |
| Стрічка з'єднувальна | м.п. |  |  |
| Пісок | т |  |  |
| Поліуретановий клей (13,2 кг) | шт |  |  |
|  |  |  |  |
| **Бігові доріжки. Гумове покриття 3\*300 м** |  |  |  |
| **Улаштування гумового покриття** |  |  |  |
| Ґрунтовка 70 (0,15 кг/м2) | кг |  |  |
| Поліуретанове зв'язуюче 326 (1,7 кг/м2) | кг |  |  |
| Крихта гранули 1-4 мм ( 8 кг/м2) | кг |  |  |
| Поліуретанове зв'язуюче 217 (1,2 кг/м2) | кг |  |  |
| Герметик 2200( 0,3 кг/м2) | кг |  |  |
| Крихта EPDM 0,5-1,5 мм (0,8 кг/м2) | кг |  |  |
| Крихта EPDM 0,0-0,5 мм (0,05) кг/м2 | кг |  |  |